**Приложение №2**

**к Закупочной документации**

**Техническая спецификация по лоту №1-3, №9**

**«Перчатки для защиты рук, из смешанного материала, с крагами, для сварщика»**

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Перчатка специального назначения для тяжелых условий работы, обеспечивающая высокую стойкость к брызгам расплава.

Характеристики.

Материал основы: снаружи кожа (воловий спилок 1,2 мм сорта А), внутри мягкая подкладка из флиса и бязи, шитая кевларовой нитью.

Свойства: особая стойкость к истиранию, разрывам.

Конструкция: раскроенные и сшитые

Стиль манжеты: с крагами

Длина: 410 мм

Изготовленная из прочной кожи, перчатка снабжена усиленной ладонной частью для повышения её износостойкости.

Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №4-5**

«Перчатки термозащитные»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Предназначены для работы с нагретыми для монтажа деталями.

Характеристики.

Имеют наружный слой из прочного полиэфирного волокна и внутренний слой из мягкого хлопка. Для уменьшения риска загрязнения деталей материал перчаток не оставляет ворса.

Материал: Огнеупорный с максимальной температурой 150 °C

Внутренняя подкладка: Хлопок

Требования к перчаткам:

- Устойчивы к абразивам;

- Устойчивы к резанию;

- Термоустойчивы;

- Устойчивы к нагрузке на разрыв;

- Не содержат асбеста

- Удобные и комфортные;

- Безворсовые.

Размеры дополнительно согласовываются с заказчиками.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011.

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №6**

«Перчатки для защиты рук, из смешанного материала, с крагами, для сварщика»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Перчатка специального назначения для тяжелых условий работы, обеспечивающая высокую стойкость к брызгам расплава.

Характеристики.

Материал основы: снаружи кожа (воловий спилок 1,2 мм сорта А), внутри мягкая подкладка из флиса и бязи, шитая кевларовой нитью.

Свойства: особая стойкость к истиранию, разрывам.

Конструкция: раскроенные и сшитые

Стиль манжеты: с крагами

Длина: 410 мм

Изготовленная из прочной кожи, перчатка снабжена усиленной ладонной частью для повышения её износостойкости.

Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №7**

«Перчатки термостойкие Номекс; для защиты рук, из смешанного материала, с крагами, для сварщика»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Предназначены для работы с нагретыми для монтажа деталями.

Характеристики.

Перчатки термостойкие, трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги с точечным ПВХ покрытием.

Уровень защиты перчаток термостойких не менее 10 кал/см2.

Термостойкие перчатки должны предохранять руки от термических рисков электрической дуги и надеваться под диэлектрические перчатки. Перчатки термостойкие должны быть пятипалые с облегающими напульсниками. На ладонной части перчаток должно быть нанесено точечное ПВХ покрытие.

Высокая прочность к механическому воздействию.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011.

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №8**

«**Перчатки термозащитные для экстремальных температур; для защиты рук, из смешанного материала, с крагами, для сварщика**»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Перчатка специального назначения для тяжелых условий работы, обеспечивающая высокую стойкость к брызгам расплава.

Характеристики.

Материал основы: снаружи кожа (воловий спилок 1,2 мм сорта А), внутри мягкая подкладка из флиса и бязи, шитая кевларовой нитью.

Свойства: особая стойкость к истиранию, разрывам.

Конструкция: раскроенные и сшитые

Стиль манжеты: с крагами

Длина: 410 мм

Изготовленная из прочной кожи, перчатка снабжена усиленной ладонной частью для повышения её износостойкости.

Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №10-11**

«Рукавицы брезентовые»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Ткань «Авизент» х/б 100%, плотность 393 г/кв.м.(+/-10), гладкокрашенная с водооталкивающей пропиткой.

Размеры рукавиц– длина по середине рукавиц 27 см – доступные отклонения +/- 1 см, Ширина рукавицы на уровне перегиба напалка большого пальца 15 см – доступное отклонение +/- 0,5 см, Ширина по нижнему краю рукавиц 15 см – доступное отклонение +/- 0,5 см, Расстояние от верхнего края рукавицы до напалка большого пальца 14 см –доступное отклонение +/- 0,5 см, Длина напалка большого пальца от линии перегиба до верхнего края (измеряется по поднапалку) 8 см – доступное отклонение +/- 0,5 см.).

Все швы оверложены.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).