**Приложение №2**

**к Закупочной документации**

**Техническая спецификация по лоту №1**

**«Краги спилковые мужские летние комбинированные»**

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание: Предназначены для защиты от механических воздействий и истирания.

Характеристики.

Предназначены для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,0–1,2 мм с подкладкой из х/б ткани. Имеют повышенную стойкость к механическим воздействиям. Используются для сварочных работ, работ с грубыми поверхностями, могут использоваться в холодных условиях.

Произведены из натуральных материалов, имеют специальную подкладку из хлопчатобумажной ткани, усиленный наладонник.

Комбинированные перчатки обеспечивают прекрасный воздухообмен, поэтому кожа рук будет комфортно себя чувствовать на протяжении всего дня, кроме того, данный вид перчаток является прочными и долговечными.

Широкий манжет выполнен из краги.

Манжет: Крага.

Материал: Кожевенный спилок/плотный хлопок.

Подклад: Мягкий текстиль.

Размеры дополнительно согласовываются с заказчиками.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

Техническая спецификация по лоту №2

«Краги спилковые сварщика»

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Предназначены для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла.

Характеристики.

Перчатки из термостойкого спилка. По всей поверхности перчаток - хлопчатобумажная подкладка. Вшивной большой палец, упрочненный мизинец.

Спилок однородный, сорт А.

Толщина: 1,2/1,4.

Длина не менее 34 см.

Размеры дополнительно согласовываются с заказчиками.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

**Техническая спецификация по лоту №3**

**«Краги спилковые сварщика»**

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Описание. Предназначены для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла.

Характеристики.

Перчатки рабочие изготовлены из спилковой кожи класса А (1,3мм) + ткань (30%х/б, 70% полиэстер).

Двойной шов, высокая прочность на истирание и разрыв. Усиленная жесткая крага, флисовая подкладка.

Особенности модели: шлифованный спилок, швы с кожаными вставками, прошиты нитью Кевлар, ладонная часть с дополнительной накладкой из спилка

Материал: спилок КРС (1,3 мм).

Подкладка: ладонная часть – флис.

Длина: не менее 370 мм

Размеры дополнительно согласовываются с заказчиками.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).