**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель Генерального директора**

**по производственным вопросам**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Токомбаев «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Техническая спецификация**

1. **Наименование**: Костюм форменный, мужской, из хлопчатобумажной ткани
2. **Код ЕНС ТРУ:** 141211.210.000001
3. **Дополнительные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | Спецодежда летняя из хлопчатобумажной ткани. Комплект состоит из куртки, полукомбинезона и футболки |
| **Количество** | 30 |
| **Объем** | штука |
| **Размер** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Куртка:  42-44р.-2 шт.  46-48р.-18 шт.  50-52р.-4 шт.  52-54р.-5 шт.  56-58р.-1 шт. | Брюки:  48р.-2 шт.  50р.-18 шт.  52р.-4 шт.  54р.-5 шт.  56р.-1 шт. |  |   Футболка:  42-44р.-2 шт.  46-48р.-18 шт.  50-52р.-4 шт.  52-54р.-5 шт.  56-58р.-1 шт. |
| **Требования к товару** | Комплект состоит из куртки, полукомбинезона и футболка (поло). Куртка и полукомбинезон изготовлены из хлопчатобумажной ткани. Цвет серый, комбинированный с красным и серыми световозвращающими полосами.  **Куртка:**  Удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойкой, втачными рукавами из ткани предназначенной для промышленных стирок «TRITON-T HQ» (пр-во Словения), состав 80% хлопок, 20% полиэстер, включая антистатическую нить, отделка НМВО, переплетение: саржевое 2/1, плотность ткани: 260г/м. Застежка по борту на замке-молнии №5 производства «СПб Молния», Россия. Молния закрыта ветрозащитной планкой до верхнего края воротника с потайной застежкой на 6-ти пуговицах из термохимстойкого материала.  Куртка по линии талии отрезная с кулиской. Ширина по талии и низу регулируется эластичным шнуром, вдетым в кулиску, и фиксаторами с двумя отверствиями.  Полочки изготовлены в два слоя. Боковые карманы наклонные прорезные, застегивающиеся на замок-молнию №5 производства «СПб Молния», Россия. Карманы прикрыты большим фигурным клапаном с застежкой на текстильную ленту, вшитым в шов притачивания кулиски талии. На верхних частях полочек вдоль борта вертикально настрочена световозвращающая полоса «Vizlite 201» производство Великобритания, шириной 5см.  На спинке обработана кокетка на сетчатой подкладке. В шве притачивания кокетки к спинке имеются вентиляционные отверстия. Под кокеткой настрочена световозвращающая полоса «Vizlite 201» производство Великобритания, шириной 5см.  Рукава втачные. Состоят из 5 частей. Верхняя часть рукава имеет переднюю, заднюю и среднюю части. Средняя часть, удлиненная к верху, переходит в накладную кокетку спинки и полочки. Нижняя часть разделена на переднюю и заднюю. Обе части из двух слоев ткани. Задняя выполняет роль налокотника, имеет в локтевой части по 6 вытачек для придания объема и удобства движения. По линии соединения верхней и нижней частей рукавов настрачивается световозвращающая полоса «Vizlite 201» производство Великобритания, шириной 5см. По низу рукава заканчиваются манжетами. Манжеты частично стянуты эластичной лентой. Кроме того, для регулировки объема, на манжетах обработаны фигурные паты с застежкой на текстильную ленту.  Куртка комплектуется пристегивающимся на замок-молнию капюшоном. Капюшон на подкладке из гладкокрашеной бязи плотностью 142 гр/м2, производства Россия. По лицевому вырезу ширина капюшона регулируется эластичным шнуром и фиксаторами.  Детали красного цвета: воротник, подборта, обтачка горловины спинки, передняя и задняя части верхней части рукава, капюшон, спинка (без кокетки).  **Расположение логотипов:**  - в верхней части левой полочки вышитый логотип Заказчика;  - на спинке вышитый логотип Заказчика «FWPS»;  - на правом рукаве куртки расположен шеврон с изображением логотипа АО «Samruk Energy».  Вышивка должна быть выполнена шелковыми вышивальными нитями производства Корея.  Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 27575-87 и ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008.  **Полукомбинезон**:  Прямого силуэта отрезной по линии талии. По поясу обработана кулиска с эластичной тесьмой и пришито 5 шлевок для ремня. Центральная застежка на замок-молнию. Высота посадки полукомбинезона регулируется бретелями, частично стянутыми эластичной тесьмой, и карабинами (фастексами) шириной не менее 3 см производства Apri, Россия. Бретели крепятся к нагруднику и спинке полукомбинезона.  На передних половинках карманы в боковых швах с отрезными бочками. Имеются наколенники от колена до низа передних половинок. На наколенниках обработаны по 6 вытачек для придания объема и удобства движения.  На правой задней половинке на строчен накладной карман. По низу нашиты усилители высотой 25-30 см. На высоте 25-30 см вкруговую настрочена световозвращающая полоса «Vizlite 201» производство Великобритания, шириной 5 см.  Детали красного цвета: наколенники и усилители задних половинок подколенников.  **Футболка:**  Полопрямого силуэта с воротником. Ткань полотно трикотажное, хлопок – 100%. Цвет белый. Рукава короткие, обработаны резинкой.  **Расположение логотипов:**  -в верхней части левой полочки вышитый логотип Заказчика;  - на правом рукаве расположен вышивка с изображением логотипа АО «Самрук-Энерго»;  Вышивка должна быть выполнена шелковыми вышивальными нитями производства Корея. |
| **Требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам** | 1) Подготовка дизайна и пошив спецодежды в качестве образца с нанесением фирменного логотипа Заказчика;  2) Образцы, соответствующие технической спецификации предоставить Заказчику в срок до окончания даты приема заявок на портале закупок Самрук-Казына. |
| **Заказчик** | ТОО «Первая ветровая электрическая станция» |
| **Условия оплаты** | В течение 30-ти рабочих дней 100% после поставки товара Заказчику |
| **Гарантия** | 12 месяцев |
| **Место поставки товара** | DDP г. Нур-Султан |
| **Сроки поставки товара** | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора |

**Менеджер по кадровым**

**и административным вопросам Омарова А.Б.**