**Приложение №2**

**к Закупочной документации**

**Техническая спецификация по лоту №1**

**«Перчатки»**

Дата изготовления товара должна быть не позднее 1 года предшествующей поставке товара.

Перчатки трикотажные, кругловязаные, плотные, 5-ниточные,с точечным или волнообразным ПВХ покрытием на наладоннике для улучшения сцепных свойств и усиления ладонной части.

Материал – не менее 70% хлопок, полиэфирное волокно.

Цвет – серый.

Класс вязки – 10.

Обметка напульсника из полиэфирной нити с дополнительной резинкой внутри для улучшения фиксации перчатки на руке.

Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011

Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).