**Наименование товара:** Костюм

**Код ЕНС ТРУ:** 141211.290.000002

**Заказчик:** АО «Шардаринская ГЭС»

**Техническая спецификация:**

**Куртка + брюки** удобной конструкции с минимальным количеством швов выполнен из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Швы загерметизированы специальной лентой. Модель костюма может быть с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы, костюм также может комплектоваться шляпой с полями. Предназначен для защиты от воды.

**Куртка** с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, застегивающимся на пуговицы. Кокетка полочек и спинки – цельнокроеная с рукавами, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.

**Брюки** без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен, со шлевками для ремня (ремень в комплекте). С левой стороны имеется расширительная пуфта.

**Ткань:** 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500г /кв.м.  
**Сигнальные элементы:** полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.  
**Цвет:** темно-зеленый.

**Примерный вес брутто:**  1.83 - 2.38 кг.  
**Примерный объем брутто:**  0.00706 м3.

**Обозначение:** ГОСТ 27643-88

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.