УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора

по производственным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Токомбаев М.Т.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Техническая спецификация

**Наименование**: Огнетушитель ОУ-25

**Код ЕНС ТРУ:** 282922.100.000000

**Дополнительные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | Огнетушитель ОУ-25 |
| **Количество товара** | 6 шт. |
| **Заказчик** | ТОО «Первая ветровая электрическая станция» |
| **Условия оплаты** | 100% после поставки товара заказчику. |
| **Гарантия** | 12 месяцев |
| **Сроки поставки товара** | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| **Место поставки товара** | DDP г. Ерейментау, Акмолинская область |

Огнетушители должны быть изготовленным не ранее 2019 года.

На каждый огнетушитель должен быть паспорт огнетушителя, действующий сертификат соответствия с указанием страны производителя и названия производителя.

Срок службы огнетушителей должно быть не менее 10 лет согласно паспорта.

На огнетушителях не должно быть механических повреждений, сколов, царапин, все детали должны быть новыми, опломбированными. Температура хранения и эксплуатации должна выдерживать -50С до + 50 С.

Потенциальный поставщик должен указать в своей технической спецификации:

1) Страну происхождения предлагаемого товара.

2) Завод изготовитель предлагаемого товара.

3) Наименование модели и технические характеристики предлагаемого товара (с указаниями буквенных названии и цифровыми данными).

**Инженер ПТБ и ПТЭ Қайшубаева Н.Т.**