**Наименование товара:** Портландцемент

**Код ЕНС ТРУ:** 235112.300.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

портландцемент М 400

**Наименование товара:** Смесь строительная

**Код ЕНС ТРУ:** 236410.100.000046

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

сухая растворная смесь для внутренних работ

**Наименование товара:** Клей

**Код ЕНС ТРУ:** 205210.900.000027

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

для внутренних работ

**Наименование товара:** Затирка

**Код ЕНС ТРУ:** 081120.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Церезит тара 5 кг

**Наименование товара:** Полотенце грузоподъемное

**Код ЕНС ТРУ:** 139411.900.000006

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Строп текстильный СПТ грузоподъёмность 5 тн. L=4 м

**Наименование товара:** Смесь строительная

**Код ЕНС ТРУ:** 236410.100.000047

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

сухая гипсовая смесь для ручной отделки потолков и стен

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Проход запрещен, Ø250 мм , СТ РК ГОСТ Р 12.026-2002

**Наименование товара:** Ведро

**Код ЕНС ТРУ:** 222923.700.000009

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

пластиковое, круглое, объем 5 л

**Наименование товара:** Веревка

**Код ЕНС ТРУ:** 139229.990.000005

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

длинна веревки 50м, в комплекте с чехлом

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Запрещается курить, Ø250 мм СТ РК ГОСТ Р 12.026-2002

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

"Знак пожарной безопасности Пожарный гидрант . На знаке должны быть нанесены цифры, обозначающие расстояние от места установки знака пожарной безопасности до гидранта в метрах. Пластик фотолюминесцентный 300х300 Пожарный гидрант (Ж-10)"

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

бронзовый Ø 15 ½

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

бронзовый Ø 40 1½

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000125

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

"бронзовый Ø 50 2"""

**Наименование товара:** Тройник стальной

**Код ЕНС ТРУ:** 242040.500.000045

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

диаметр до 65 мм

**Наименование товара:** Устройство запорно-пломбировочное

**Код ЕНС ТРУ:** 259929.450.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

"Запорно-пломбировочное устройство. Габариты корпуса – 36\*35\*24 мм; Длина стального троса – 400-560 мм; Диаметр троса – 5,2мм; Масса ЗПУ не менее – 120 гр. "

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

" бронзовый Ø 32 1"" ¼ "

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

" бронзовый Ø 32 1"" ¼ "

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

направляющая стрелка Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

пожарный кран Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

огнетушитель, квадрат Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Вешалка-плечики

**Код ЕНС ТРУ:** 222923.700.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

пластмассовая р48-50

**Наименование товара:** Болт специальный

**Код ЕНС ТРУ:** пластиковый не включенные в другие группировки для унитаза SA-V2

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

пластиковый не включенные в другие группировки для унитаза SA-V2

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

бронзовый Ø 20 ¾

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.390.000124

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

" бронзовый Ø 25 1"""

**Наименование товара:** Тройник стальной

**Код ЕНС ТРУ:** 242040.500.000045

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

выход прямоугольник, Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона прямогольника 250х500мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Стальной, крутоизогнутый, диаметр 451-650 мм, исполнение 2, 90 градусов, Ø 530х10 мм, ОСТ 34.42-699-82, сталь 20

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

запасный выход прямоугольник, Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона прямогольника 250х500мм

**Наименование товара:** Клей

**Код ЕНС ТРУ:** 205210.900.000032

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

"Клей ""Момент"" в тюбике  75 грамм"

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** доступ посторонним запрещен Ø250 мм , Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров Ø250 мм.

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** пожарная лестница Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** кнопка включения установок (систем) пожаной автоматики,Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** курить здесь Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров,Ø250 мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** выход здесь (правосторонний) квадрат, Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** выход здесь (левосторонний) квадрат, Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»от 29 августа 2008 года № 803. Знаки выполняются для наружной установки на самоклеющей виниловой основе, усредненные размеры при расстоянии опознания 9-10 метров, сторона квадрата 250-300мм

**Наименование товара:** Дюбель

**Код ЕНС ТРУ:** 222319.990.000022

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Дюбель-хомут 6х60мм

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** "И-24.Знак Эвакуационный выход Фотолюминисцентый пластик 300х150 мм"

**Наименование товара:** Тройник стальной

**Код ЕНС ТРУ:** 242040.500.000045

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Троиник обжимной бронзовый 25х20х25

**Наименование товара:** Знак безопасности

**Код ЕНС ТРУ:** 581919.900.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** "И-22.Знак ""Для открывания сдвинуть"" Фотолюминисцентая пленка .Размер 200х200."

**Наименование товара:** Хомут

**Код ЕНС ТРУ:** 259929.490.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Хомут силовой ∅59-63 x 20

**Наименование товара:** Болт фундаментный

**Код ЕНС ТРУ:**

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Болт анкерный М6, длина 60 мм.

**Наименование товара:** Хомут

**Код ЕНС ТРУ:** 259929.490.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Хомут силовой ∅40-43 x 18

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000009

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный 1 СК с крюком. Длина ветви 2 метр Грузоподъемностью 12 тонн ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000092

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 4СК-1 Q=10 тн, L=3 м

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000292

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный УСК-1 петлевой длина ветви 2 метра Грузоподьемностью 8 тонн по ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000094

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 4СК-1 Q=16 тн, L=4 м

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000016

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный 1 СК с крюком. Длина ветви 2 метр Грузоподъемностью 8 тонн ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000092

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 4СК-1 Q=10 тн, L=4 м

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000292

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный УСК-1 петлевой длина ветви 8 метра Грузоподьемностью 80 тонн по ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000039

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный 2 СКП 2-х петлевой с крюками длина ветви 1 метр грузоподъемностью 3,2 тонны ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000096

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный4 СК 4-х ветвевой с крюками длина ветви 1 метр грузоподьемностью 2,5 тонны ГОСТ 25573-82

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000034

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный 2 СК 2-х петлевой с крюками длина ветви 1 метр грузоподъемностью 1,6 тонны ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000292

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Строп канатный УСК-1 петлевой длина ветви 4 метра Грузоподьемностью 40 тонн по ГОСТ 7668

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000039

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 2УСК L= 2000 Q 3

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000286

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** УСК1 L=3000 Q 2

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000037

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 2УСК L= 2000 Q 2

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000283

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** УСК1 L=2000 Q 1,5

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000281

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** УСК1 L=2000 Q 1

**Наименование товара:** Строп

**Код ЕНС ТРУ:** 259311.500.000017

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** размер цепи 6 мм., т/п - 1,1ТН, длина 1000 мм